УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Родник»

Бегин В.М.

«25»Апреля 2017г.

РЕГЛАМЕНТ

1.ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

(ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АБОНЕНТОВ)

* Абонент подает заявление на подключение (переподключение, замену трубы ввода к домовладению) в техотдел МУП «Родник» и получает перечень документов для получения Технических условий;
* В течение 3х рабочих дней с момента подачи заявления по адресу выезжает мастер и делает предварительную оценку работ для подключения к водопроводу и необходимых подготовительных работ, которые должен произвести Абонент. Составляется ведомость объемов работ;
* На основании предоставленных документов и результатов выезда мастера, Абонент получает Технические условия на подключение к водопроводным сетям;
* Абонент в техотделе МУП «Родник» получает ОРДЕР на проведение земельных работ и согласовывает его в следующих организация, находящихся в ст. Васюринская: Электросети, Ростелеком, Газовые сети, Администрация Васюринского сельского поселения;
* На основании предварительной оценки работ, бухгалтерией МУП «Родник» выписывается счет на предоплату;
* После предоплаты, получения ТУ и выполнения подготовительных работ в течении 30ти дней производятся работы по подключению к водопроводу. Дата проведения работ согласовывается не менее, чем за 2 дня до их выполнения.
* По завершению работ составляется Наряд на фактически произведенные работы. Наряд подписывают: «Работу сдал» - слесарь, выполнивший работы; «Работу принял» - заказчик. Наряд заполняется в 1-мм экземпляре. По желанию заказчика выписывается дубликат;
* По завершению работ Абонент предоставляет для регистрации паспорт, установленного в его домовладении прибора учета и подписывает договор на предоставление услуги холодного водоснабжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Подключение производится в существующем колодце на водопроводе. Если абонент не желает подключаться к ближайшему колодцу или такового нет; абонент обязан обустроить колодец самостоятельно за свой счет;
* Для подключения используется труба полиэтиленовая (ПЭ) Д 25;
* Колодец для водомера должен быть обустроен непосредственно за забором домовладения, согласно ТУ. В доступном для контроля показаний месте. Размеры колодца должны позволять обслуживать водомер, ориентировочно 1,1м х 1,1м.

2.УСТАНОВКА ВОДОМЕРА

* Абонент подает заявление на установку водомера в техотдел МУП «Родник»;
* Водомер устанавливается в специально обустроенном колодце;
* Колодец для водомера должен быть обустроен непосредственно за забором домовладения, согласно ТУ. В доступном для контроля показаний месте. Размеры колодца должны позволять обслуживать водомер, ориентировочно 1,1м х 1,1м;
* Схема подключения водомера следующая: труба — муфта резьбовая — кранфильтр (кран + фильтр) — водомер — муфта резьбовая — далее абонент подключает внутри домовую магистраль;
* Водомер пломбируется слесарем, который проводил монтаж;
* По завершению работ составляется Наряд на фактически произведенные работы. Наряд подписывают: «Работу сдал» - слесарь, выполнивший работы; «Работу принял» - заказчик. Наряд заполняется в 1-м экземпляре. По желанию заказчика выписывается дубликат.